Haкoнeчники кoльцeвыe нe изoлиpoвaнныe

поперечное сечение провода0.5~1.5mm² Imax=19A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | Dφ |
| B | L | F | E | Dφ |
| RNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| RNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 |
| RNBM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 |
| RNBL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.5 | 7.0 |
| RNBS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 |
| RNBL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 |
| RNBS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 |
| RNBL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 17.5 | 8.0 |
| RNBLL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 11.6 | 21.8 | 11.1 |
| RNB 1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 |
| RNB 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 |
| RNB1.25-10 | 3/18 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 |
| RNB 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 |

поперечное сечение провода1.5~2.5mm² Imax=27A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | Dφ |
| B | L | F | E | Dφ |
| RNB 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 |
| RNBM 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 |
| RNBL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
| RNBS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 |
| RNBL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
| RNBS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
| RNBL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.75 |
| RNB 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 |
| RNB 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 |
| RNB 2-10 | 3/18 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 |
| RNB 2-12 | 1/2 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 16.0 |

поперечное сечение провода2.5~4mm² Imax=37A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | Dφ |
| B | L | F | E | Dφ |
| RNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RNBS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 |
| RNBL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 |
| RNB 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.4 | 7.7 |
| RNB 3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 |
| RNB 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 |

поперечное сечение провода4~6mm² Imax=48A



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | dφ |
| B | L | F | E | Dφ |
| RNB 5.5-3.5 | ＃6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS 5.5-4 | ＃8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 |
| RNBL 5.5-4 | ＃8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 |
| RNB 5.5-5 | ＃10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 |
| RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.8 | 13.0 |
| RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 |
| RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 |
| RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 |

поперечное сечение провода6-10 mm²Imax = 62A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| RNBS 8-5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 |
| RNBM 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 |
| RNBL 8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |
| RNBS 8-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 23.8 | 9.3 |
| RNBL 8-6 | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |
| RNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |
| RNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |
| RNB 8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 |

поперечное сечение провода10-16 mm²Imax = 88A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
| RNB 14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 |
| RNBS 14-6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 28.8 | 13.3 |
| RNBL 14-6 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 32.8 | 13.3 |
| RNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 |
| RNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 |
| RNB 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 |

поперечное сечение провода16-25 mm²Imax = 115A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNBS 22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
| RNBL 22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |
| RNBS 22-6 | 1/4 | 6.5 | 12.2 | 33.2 | 14.5 |
| RNBL 22-6 | 1/4 | 6.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |
| RNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |
| RNB 22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |
| RNB 22-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.5 | 19.5 |
| RNB 22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 |

поперечное сечение провода35-50 mm²Imax = 160A



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
| RNB 38-6 | 1/4 | 6.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |
| RNBS 38-8 | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |
| RNBL 38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |
| RNBS 38-10 | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |
| RNBL 38-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |
| RNB 38-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |
| RNB 38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |

поперечное сечение провода50-70 mm²Imax = 215A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 60-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 |
| RNB 60-8 | 5/16 | 8.4 |
| RNB 60-10 | 3/18 | 10.5 |
| RNB 60-11 | 7/16 | 11.5 |
| RNB 60-12 | 1/2 | 13.0 |
| RNB 60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 |
| RNB 60-16 | 5/8 | 17.0 |
| RNB 60-18 | 11/16 | 19.0 |
| RNB 60-20 | 3/4 | 21.0 |
| RNB 60-22 | 7/8 | 23.0 |

поперечное сечение провода70-95 mm²Imax = 235A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 70-6 | 1/4 | 6.5 | 24.0 | 50.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.0 |
| RNB 70-8 | 5/16 | 8.4 |
| RNB 70-10 | 3/18 | 10.5 |
| RNB 70-11 | 7/16 | 11.5 |
| RNB 70-12 | 1/2 | 13.0 |
| RNB 70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 |
| RNB 70-16 | 5/8 | 17.0 |
| RNB 70-18 | 11/16 | 19.0 |
| RNB 70-20 | 3/4 | 21.0 |
| RNB 70-22 | 7/8 | 23.0 |

поперечное сечение провода95-120 mm²Imax = 255A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 80-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 |
| RNB 80-8 | 5/16 | 8.4 |
| RNB 80-10 | 3/18 | 10.5 |
| RNB 80-11 | 7/16 | 11.5 |
| RNB 80-12 | 1/2 | 13.0 |
| RNB 80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 |
| RNB 80-16 | 5/8 | 17.0 |
| RNB 80-18 | 11/16 | 19.0 |
| RNB 80-20 | 3/4 | 21.0 |
| RNB 80-22 | 7/8 | 23.0 |

поперечное сечение провода120-150 mm²Imax = 300A



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tnп | Peзъ6a, (дюйм) | Peзъ6a d2 (мм) | Paзмepы (мм) | | | | | |
| B | L | F | E | Dφ | dφ |
| RNB 100-6 | 1/4 | 6.5 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 |
| RNB 100-8 | 5/16 | 8.4 |
| RNB 100-10 | 3/18 | 10.5 |
| RNB 100-11 | 7/16 | 11.5 |
| RNB 100-12 | 1/2 | 13.0 |
| RNB 100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 |
| RNB 100-16 | 5/8 | 17.0 |
| RNB 100-18 | 11/16 | 19.0 |
| RNB 100-20 | 3/4 | 21.0 |
| RNB 100-22 | 7/8 | 23.0 |