**Реле автоматического включения света (для иномарок)**

**Реле автоматического включения света (для иномарок)** представляет собой электронный модуль, предназначенный для автоматического управления дневными ходовыми огнями автомобиля. Реле подходит для установки в автомобиль с напряжением бортовой сети 12В. Реле позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света за счет автоматического включения/выключения света.

Автоматические включение света происходит после включения зажигания. Время задержки включения/выключения света 5-10сек.

**Технические характеристики**:

Номинальное напряжение, В 12

Время задержки включения/выключения, с 5-10

Максимальный ток коммутации, А 3

Масса,г 14

**Установка и подключение:**


**Внимание!!! Установку реле производить при заглушенном двигателе автомобиля. Габаритные огни и ближний свет должны быть выключены. Установка должна производиться квалифицированным специалистом имеющим авторизацию завода-изготовителя автомобиля.**

Для того, чтобы подключить реле автоматического включения света (для иномарок) к штатному реле (см. Рис №1), необходимо вынуть из гнезда реле фар и ближнего света. Определите, на какой контакт реле приходит управляющий сигнал («-») от элементов управления. Данный контакт соедините с красным проводом. Желтый провод соедините с «-» бортовой сети. Черный провод аккуратно проложите к датчику давления масла. Снимите клемму, одетую на датчик давления масла и соедините ее с клеммой реле автоматического включения света(на клемме устройства есть ответная часть для соединения). Соединенные провода наденьте на датчик давления. Установка завершена. Заведите двигатель и через 5-10 секунд автоматически включится свет. Заглушите двигатель, и, спустя несколько секунд, фары/дневные ходовые огни потухнут.

Схему подключения реле автоматического включения света к дневным ходовым огням смотрите на рисунке №2,№3.

Схему подключения реле автоматического включения света к нагрузке более 50Вт смотрите на рисунке №4.

**Схема подключения реле автоматического включения света (для иномарок):**

****